CLB Slices: 770  
LUTs: 1383  
Flip-Flops: 770  
DSP Slices: 0  
TCLK = 10.484 ns  
Minimum Latency: TCLK \* (256/32) = 8\*10.484ns = **83.87200 nanoseconds**